**Инструкция по использованию кегератора КП-100**

***Внимание!***

*Не устанавливайте кегератор вблизи отопительной системы и нагревательных приборов.*

*Расстояние от задней и левой стенки кегератора до стены/мебели должно быть не менее 10 см.*

*Изделие предназначено для использования при окружающих температурах от +12°С до +35°С.*

*Диапазон рабочей температуры изделия от +2°С до +tокр-5°С.*

**Использование изделия**

1. Установить кеги внутрь камеры.
2. Подключить кеги к линии подачи углекислого газа и линии розлива пива.
3. Вилку сетевого шнура включитьв розетку с напряжением 220 Вт.
4. Включить кегератор тумблером сети, расположенном в верхнем левом углу передней панели.

На табло отобразиться текущая температура в камере.

Для контроля за состоянием и процессом работы кегератора доступен интерфейс с дисплеем и 4-мя кнопками управления.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кнопка UP |  Кнопка DOWN | Кнопка SET | Кнопка FNC |
| Увеличение температуры в камере | Уменьшение температуры в камере | Вход в меню установки температуры | Сохранение введенной температуры/Выход из меню  |



1. Для установки необходимой температуры необходимо: дважды нажать кнопку ,

с помощью кнопки или задать необходимое значение, для сохранения значения в памяти изделия и выхода из меню нажать .

1. Если требуется установить температуры в камере выше текущей (отображаемой на табло), то следует ненадолго открыть дверцу изделия. Закрыть дверцу. Установить необходимое значение температуры.